고탄성 아크릴 고무계 마감재

2021년 하겐일위대가

[ 1 ] 하겐 내부마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.1	1,000
중 하 도	HARGEN Z-F	〃	10,000	0.8	8,000
중 상 도	HARGEN Z-T	〃	10,000	0.7	7,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					19,600
도 장 공		인	213,676	0.06	12,820
보 통 인 부		〃	141,096	0.03	4,232
인 건 비 소 계					17,052
합 계		M2			36,652

[ 2 ] 하겐 외부마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.2	2,000
중 하 도	HARGEN Z-F	〃	10,000	1.0	10,000
중 상 도	HARGEN Z-T	〃	10,000	1.0	10,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					25,600
도 장 공		인	213,676	0.07	14,957
보 통 인 부		〃	141,096	0.06	8,465
인 건 비 소 계					23,422
합 계		M2			49,022

[ 3 ] 하겐 천정마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.2	2,000
중 하 도	HARGEN Z-F	〃	10,000	1.5	15,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					20,600
도 장 공		인	213,676	0.07	14,957
보 통 인 부		〃	141,096	0.05	7,054
인 건 비 소 계					22,011
합 계					42,611

[ 4 ] 하겐 지붕,옥상마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.2	2,000
중 도	HARGEN Z-F	〃	10,000	2.0	20,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					25,600
도 장 공		인	115,265	0.06	12,820
보 통 인 부		〃	84,166	0.05	7,054
인 건 비 소 계					19,874
합 계		M2			45,474

[ 5 ] 하겐 칼라톱 벽체마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.2	2,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					5,600
도 장 공		인	213,676	0.037	7,906
인 건 비 소 계					7,906
합 계					13,506

[ 6 ] 하겐 칼라톱 천정마감

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
하 도	HARGEN SEALER	㎏	10,000	0.2	2,000
상 도	HARGEN COLOR TOP	〃	12,000	0.3	3,600
재 료 비 소 계					5,600
도 장 공		인	213,676	0.044	9,401
인 건 비 소 계		〃			9,401
합 계					15,001

[ 7 ] 하겐 외단열마감 (ESP판 75mm)

(M2/원)

구 분	규 격	단위	단 가	수량	금 액	비고
단 열 판	600X1,200	㎡	4,200	1.1	4,620
접 착 제		㎏	800	3.84	3,072
표준보강메쉬	유리섬유, 폭1M	㎡	1,600	1.44	2,304
시 멘 트		㎏	90	3.84	345
공 구 손 료	인건비의 3%	식		1	1,412
마 감 재	하겐마감	㎡	35,217	1	49,022
재 료 비 소 계					60,775
내 장 공		인	206,253	0.04	8,250
미 장 공		“	228,423	0.17	38,831
인 건 비 소 계					47,081
합 계					107,856

2021.